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DCC1018N-XJ
18 Volt Akku-Kompressor 10 Liter

· Mehr Leistung beim Einsatz von XR FLEXVOLT Akkus anstelle 18 Volt XR Akkus: Durch geringere Innenwiderstände der Akku-Zellen erfolgt ein schnellerer Stromfluss zum Motor, sodass dieser bereits beim Einsatz eines XR FLEXVOLT Akkus mit 108 WH einen deutlich höhere Abgabeleistung und somit einen entsprechend stärkeren Arbeitsdruck (Bar) liefert.
· Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
· OneTurn™-Druckregler – einfach den benötigten Druck wählen und das Gerät stimmt automatisch Tank- und Ausgangsdruck aufeinander ab
· Robustes Gehäuse mit Rollkäfig – schützt das Gerät von allen Seiten
· Gummierte Füße - reduzieren das Wandern des Geräts
· Leichter und kompakter Akku-Kompressor zur kabellosen Nutzung von Druckluftwerkzeugen
· Mit einem 108 Wh FLEXVOLT Akku und einem Druckluft-Stiftnagler können bis zu 1.220 18GA Stiftnägel pro Akku-Ladung gesetzt werden  
· Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus 

Serienmäßiger Lieferumfang: 
· Akku-Kompressor

Technische Daten
	Akku-Technologie
	18 Volt XR Li-Ion

	Tankvolumen (L)
	10

	Leistung (kW)
	0,3

	Arbeitsdruck 18 Volt Akku (Bar / PSi)
	0-8,6 / 0-125

	Arbeitsdruck 54 Volt Akku (Bar / PSi)
	0-9,6 / 0-139

	Luftlieferung bei 7 Bar (l/min)
	31

	Ansaugleistung (l/min)
	48

	Pumpentyp
	Ölfrei

	Anzahl Luftausgänge
	1

	Gewicht (kg; inkl. 5 Ah / 108 Wh-Akku)
	11,7 / 12,3

	EAN
	5902013967194

	Schalldruckpegel LPA (dB(A))
	79,1

	Schalleistungspegel LWA (dB(A))
	93

	Unsicherheitsfaktor (dB(A))
	0,9
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