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DCS 335 NT-XJ
18 Volt Akku-Pendelhub-Stichsäge (bürstenlos) - Basisversion
· Leistungsstarke Akku-Pendlhub-Stichsäge mit ergonomischem Motorgriff

· Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative,   bürstenlose Motor-Technologie
· Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung 
· Exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten 

· Einfache Bedienung durch großdimensionierten Feststellschalter 
· Sägeschuh über präzise Arretiermechanik beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
· Neu entwickelte Aufnahme garantiert sicheren und spielfreien Sitz der Sägeblätter

· Schneller, sicherer und problemloser Sägeblattwechsel durch werkzeugloses Wechselsystem
· Dreistufige Pendelhubsteuerung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen

· Neu konzipierter Hubstangenantrieb mit patentiertem Ausgleichsgewicht reduziert spürbar die Vibrationen
· Robuster Sägeschuh aus Alu-Druckguss mit Stahleinlagen und abnehmbarem Werkstückschutz 

· Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse

· Kompakte Bauweise mit ergonomisch gummierten Motorgriff gewährleistet sichere und präzise Maschinenführung

· Freie Sicht auf den Anriss durch effektive Späneblasvorrichtung sowie

beidseitig positionierte LEDs
· Optimale Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche

· Effektive Staubabsaugung, direkt kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung
· Sehr vielseitige und präzise Arbeiten durch zusätzlichen Einsatz von Parallelanschlag (DE 3241-XJ) und Zirkel (DE 3242-XJ) – als Zubehör erhältlich
· Einsetzbar mit alle 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)

· Serienmäßig in T STAK-Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder Flexvolt-Akkus bzw. für das DeWALT „Akku Plus“-System

Serienmäßiger Lieferumfang
· Airlock-kompatibler Absaugadapter
· Sägeschuh-Schutzauflage 
· T-STAK Box II
Technische Daten
	Akku-Technologie
	alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse

	Leerlaufhubzahl
	1.000 - 3.200 min-1

	Hublänge
	26 mm

	Neigungseinstellung (beidseitig)
	45 °

	max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl
	135 / 25 / 10 mm

	Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt /             2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus)
	2,5 bzw. 2,7 kg

	Schalldruckpegel (LPA)
	84 dB(A)

	Schallleistungspegel (LWA)
	95 dB(A)

	Unsicherheitsfaktor K
	3 dB(A)

	Triaxiale Vibration  
	13,3 m/s²

	Unsicherheitsfaktor K
	1,5 m/s²

	EAN-code
	5035048710692


